Šifra rada: **8101010001**

Naziv: RADOVI ZA ORMAR ZAŠTITE I UPRAVLJANJA VODNO POLJE 110KV

|  |  |
| --- | --- |
| **Radovi** | **Opis** |
| RADOVI ELEKTROMONTAŽE ORMARA SEKUNDARNE OPREME | * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ormaru sekundarne opreme u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: =XX+XXbočne i stražnja strana ormara zatvorene bez mogućnosti otvaranja izvana; * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ranžirnom ormaru u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: =XX+S1ugrađen grijač s termostatom, rasvjetna armatura i razvod napona (minimalno 6 utičnica) za 230 V AC, AC automati, DC automati (treća razina) uz zadovoljen uvjet selektivnosti * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ormaru naponskih grana u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: =XX+S2stezaljke grupirane prema funkciji (npr. struje, naponi, AC napajanje, DC napajanje, signalizacija, upravljanje). * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ormaru telekomunikacija u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: =Y+Yx * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ormaru mrežne infrastrukture u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: =X+X10 * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ormaru mjerenja u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: =Q+QMx * Doprema, sastavljanje, ugradnja opreme i pribora, ožičavanje, označavanje ormara i pozicija u ormaru …………. u skladu s izvedbenom dokumentacijom, oznaka ormara: ………….. |
| RADOVI ELEKTROMONTAŽE | * Doprema na gradilište, unošenje, postavljanje i učvršćenje ormara =XX+XX, =XY+XX... na lokaciju određenu projektnom dokumentacijom * Montaža (dogradnja) i izrada ožičenja uređaja sekundarnog sustava (tip…..) na lokaciji/poziciji =XXxx |